; @CESYSGEN IF BSP_NIC_AX88179_178A
;IF BSP_NIC_AX88179_178A
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\LoadClients\2965_6026\Default\Default\AX88179_178A]
   	"DLL"="AX88179_178A.DLL"
   	"Prefix"="ASX"
	
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\LoadClients\2965_6032\Default\Default\AX88179_178A]
   	"DLL"="AX88179_178A.DLL"
   	"Prefix"="ASX"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\ClientDrivers\AX88179_178A]
   	"DLL"="AX88179_178A.DLL"
   	"Prefix"="ASX"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\AX88179_178A]
   	"DisplayName"="ASIX AX88179/178A USB 3.0/2.0 Gigabit Ethernet Driver"
   	"Group"="NDIS"
   	"ImagePath"="AX88179_178A.dll"
  
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\AX88179_178A\Linkage]
   	"Route"=multi_sz:"AX88179_178A1","AX88179_178A2","AX88179_178A3","AX88179_178A4"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\AX88179_178A1]
   	"DisplayName"="ASIX AX88179/178A USB 3.0/2.0 Gigabit Ethernet Driver"
   	"Group"="NDIS"
   	"ImagePath"="AX88179_178A.dll"
	
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\AX88179_178A1\Parms]
    "BusNumber"=dword:0
   	"BusType"=dword:0   	
;   "NetworkAddress"="02-12-34-56-78-9a" 	;Define an override MAC address 02-12-34-56-78-9a

;===========================================================================
; AX88179_178A Driver Parameters:
;===========================================================================
	"SpeedDuplex"=dword:0				;0 = "AutoNegotiation"; 1 = "10BaseT Half"; 2 = "10BaseT Full";
										;3 = "100BaseTx Half"; 4 = "100BaseTx Full";
										;6 = "1000BaseT Full"
	"FlowControl"=dword:3				;0 = "Disable"; 1 = "TxEnable"; 2 = "RxEnable"; 3 = "TxRxEnable"
	"WakeOnLinkChange"=dword:1 			;0 = "Disable"; 1 = "Enable"
	"WakeOnMagicPacket"=dword:1			;0 = "Disable"; 1 = "Enable"
	"WakeOnPattern"=dword:1 			;0 = "Disable"; 1 = "Enable"
	"MaskTimer"=dword:2					;0 = "0 second"; 1 = "4 seconds"; 2 = "8 seconds"; 3 = "12 seconds"
										;4 = "16 seconds"; 5 = "20 seconds"; 6 = "24 seconds"; 7 = "28 seconds"						
	"PriorityVLANTag"=dword:0			;0 = "Priority & VLAN Disable"; 1 = "Priority Enable"
										;2 = "VLAN Enable"; 3 = "Priority & VLAN Enable"
	"WolLinkSpeed"=dword:1				;0 = "Disable"; 1 = "Enable"
	"TCPChecksumOffloadIPv4"=dword:3	;0 = "Disable"; 1 = "TxEnable"; 2 = "RxEnable"; 3 = "TxRxEnable"
	"UDPChecksumOffloadIPv4"=dword:3	;0 = "Disable"; 1 = "TxEnable"; 2 = "RxEnable"; 3 = "TxRxEnable"
	"TCPChecksumOffloadIPv6"=dword:3	;0 = "Disable"; 1 = "TxEnable"; 2 = "RxEnable"; 3 = "TxRxEnable"
	"UDPChecksumOffloadIPv6"=dword:3	;0 = "Disable"; 1 = "TxEnable"; 2 = "RxEnable"; 3 = "TxRxEnable"
	"IPChecksumOffloadIPv4"=dword:3		;0 = "Disable"; 1 = "TxEnable"; 2 = "RxEnable"; 3 = "TxRxEnable"
	"LsoV1IPv4"=dword:1					;0 = "Disable"; 1 = "Enable"
	"VlanID"=dword:0					;0 ~ 4095
	"AutoDetach"=dword:0				;0 = "Disable"; 1 = "Enable"; 2 = "Use Eeprom Setting"
	"AutoDetachTimer"=dword:2			;0 = "3 second"; 1 = "4 seconds"; 2 = "5 seconds"; 3 = "6 seconds"
										;4 = "7 seconds"; 5 = "8 seconds"; 6 = "9 seconds"; 7 = "10 seconds"
	"UsbPowerSave"=dword:0				;0 = "0x00"; 16 = "0x10"; 80 = "0x50"; 240 = "0xF0"; 255 = "0xFF"
	"JumboFrame"=dword:0				;0 = "Disable"; 1 = "2KB"; 2 = "4KB"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\AX88179_178A1\Parms\TcpIp]
;	"EnableDHCP"=dword:0			;Disable DHCP function
;	"IpAddress"="xxx.xxx.xxx.aaa"		;Define your IP address (xxx.xxx.xxx.aaa)
;	"Subnetmask"="255.255.255.0"		;Define Submask IP address
;	"DefaultGateway"="xxx.xxx.xxx.bbb"	;Define Gateway IP address
;	"DNS"="xxx.xxx.xxx.ccc"			;Define DNS server IP address

   	"AutoCfg"=dword:1
   	"EnableDHCP"=dword:1			;Enable DHCP function
	"UseZeroBroadcast"=dword:0		;Use zero for broadcast address?

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\AX88179_178A2]
   	"DisplayName"="ASIX AX88179/178A USB 3.0/2.0 Gigabit Ethernet Driver"
   	"Group"="NDIS"
   	"ImagePath"="AX88179_178A.dll"
	
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\AX88179_178A2\Parms]
    "BusNumber"=dword:0
   	"BusType"=dword:0   	
;   "NetworkAddress"="02-12-34-56-78-9a" 	;Define an override MAC address 02-12-34-56-78-9a

;===========================================================================
; AX88179_178A Driver Parameters:
;===========================================================================
	"SpeedDuplex"=dword:0				;0 = "AutoNegotiation"; 1 = "10BaseT Half"; 2 = "10BaseT Full";
										;3 = "100BaseTx Half"; 4 = "100BaseTx Full";
										;6 = "1000BaseT Full"
	"FlowControl"=dword:3				;0 = "Disable"; 1 = "TxEnable"; 2 = "RxEnable"; 3 = "TxRxEnable"
	"WakeOnLinkChange"=dword:1 			;0 = "Disable"; 1 = "Enable"
	"WakeOnMagicPacket"=dword:1			;0 = "Disable"; 1 = "Enable"
	"WakeOnPattern"=dword:1 			;0 = "Disable"; 1 = "Enable"
	"MaskTimer"=dword:2					;0 = "0 second"; 1 = "4 seconds"; 2 = "8 seconds"; 3 = "12 seconds"
										;4 = "16 seconds"; 5 = "20 seconds"; 6 = "24 seconds"; 7 = "28 seconds"						
	"PriorityVLANTag"=dword:0			;0 = "Priority & VLAN Disable"; 1 = "Priority Enable"
										;2 = "VLAN Enable"; 3 = "Priority & VLAN Enable"
	"WolLinkSpeed"=dword:1				;0 = "Disable"; 1 = "Enable"
	"TCPChecksumOffloadIPv4"=dword:3	;0 = "Disable"; 1 = "TxEnable"; 2 = "RxEnable"; 3 = "TxRxEnable"
	"UDPChecksumOffloadIPv4"=dword:3	;0 = "Disable"; 1 = "TxEnable"; 2 = "RxEnable"; 3 = "TxRxEnable"
	"TCPChecksumOffloadIPv6"=dword:3	;0 = "Disable"; 1 = "TxEnable"; 2 = "RxEnable"; 3 = "TxRxEnable"
	"UDPChecksumOffloadIPv6"=dword:3	;0 = "Disable"; 1 = "TxEnable"; 2 = "RxEnable"; 3 = "TxRxEnable"
	"IPChecksumOffloadIPv4"=dword:3		;0 = "Disable"; 1 = "TxEnable"; 2 = "RxEnable"; 3 = "TxRxEnable"
	"LsoV1IPv4"=dword:1					;0 = "Disable"; 1 = "Enable"
	"VlanID"=dword:0					;0 ~ 4095
	"AutoDetach"=dword:0				;0 = "Disable"; 1 = "Enable"; 2 = "Use Eeprom Setting"
	"AutoDetachTimer"=dword:2			;0 = "3 second"; 1 = "4 seconds"; 2 = "5 seconds"; 3 = "6 seconds"
										;4 = "7 seconds"; 5 = "8 seconds"; 6 = "9 seconds"; 7 = "10 seconds"
	"UsbPowerSave"=dword:0				;0 = "0x00"; 16 = "0x10"; 80 = "0x50"; 240 = "0xF0"; 255 = "0xFF"
	"JumboFrame"=dword:0				;0 = "Disable"; 1 = "2KB"; 2 = "4KB"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\AX88179_178A2\Parms\TcpIp]
;	"EnableDHCP"=dword:0			;Disable DHCP function
;	"IpAddress"="xxx.xxx.xxx.aaa"		;Define your IP address (xxx.xxx.xxx.aaa)
;	"Subnetmask"="255.255.255.0"		;Define Submask IP address
;	"DefaultGateway"="xxx.xxx.xxx.bbb"	;Define Gateway IP address
;	"DNS"="xxx.xxx.xxx.ccc"			;Define DNS server IP address

   	"AutoCfg"=dword:1
   	"EnableDHCP"=dword:1			;Enable DHCP function
	"UseZeroBroadcast"=dword:0		;Use zero for broadcast address?

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\AX88179_178A3]
   	"DisplayName"="ASIX AX88179/178A USB 3.0/2.0 Gigabit Ethernet Driver"
   	"Group"="NDIS"
   	"ImagePath"="AX88179_178A.dll"
	
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\AX88179_178A3\Parms]
    "BusNumber"=dword:0
   	"BusType"=dword:0   	
;   "NetworkAddress"="02-12-34-56-78-9a" 	;Define an override MAC address 02-12-34-56-78-9a

;===========================================================================
; AX88179_178A Driver Parameters:
;===========================================================================
	"SpeedDuplex"=dword:0				;0 = "AutoNegotiation"; 1 = "10BaseT Half"; 2 = "10BaseT Full";
										;3 = "100BaseTx Half"; 4 = "100BaseTx Full";
										;6 = "1000BaseT Full"
	"FlowControl"=dword:3				;0 = "Disable"; 1 = "TxEnable"; 2 = "RxEnable"; 3 = "TxRxEnable"
	"WakeOnLinkChange"=dword:1 			;0 = "Disable"; 1 = "Enable"
	"WakeOnMagicPacket"=dword:1			;0 = "Disable"; 1 = "Enable"
	"WakeOnPattern"=dword:1 			;0 = "Disable"; 1 = "Enable"
	"MaskTimer"=dword:2					;0 = "0 second"; 1 = "4 seconds"; 2 = "8 seconds"; 3 = "12 seconds"
										;4 = "16 seconds"; 5 = "20 seconds"; 6 = "24 seconds"; 7 = "28 seconds"						
	"PriorityVLANTag"=dword:0			;0 = "Priority & VLAN Disable"; 1 = "Priority Enable"
										;2 = "VLAN Enable"; 3 = "Priority & VLAN Enable"
	"WolLinkSpeed"=dword:1				;0 = "Disable"; 1 = "Enable"
	"TCPChecksumOffloadIPv4"=dword:3	;0 = "Disable"; 1 = "TxEnable"; 2 = "RxEnable"; 3 = "TxRxEnable"
	"UDPChecksumOffloadIPv4"=dword:3	;0 = "Disable"; 1 = "TxEnable"; 2 = "RxEnable"; 3 = "TxRxEnable"
	"TCPChecksumOffloadIPv6"=dword:3	;0 = "Disable"; 1 = "TxEnable"; 2 = "RxEnable"; 3 = "TxRxEnable"
	"UDPChecksumOffloadIPv6"=dword:3	;0 = "Disable"; 1 = "TxEnable"; 2 = "RxEnable"; 3 = "TxRxEnable"
	"IPChecksumOffloadIPv4"=dword:3		;0 = "Disable"; 1 = "TxEnable"; 2 = "RxEnable"; 3 = "TxRxEnable"
	"LsoV1IPv4"=dword:1					;0 = "Disable"; 1 = "Enable"
	"VlanID"=dword:0					;0 ~ 4095
	"AutoDetach"=dword:0				;0 = "Disable"; 1 = "Enable"; 2 = "Use Eeprom Setting"
	"AutoDetachTimer"=dword:2			;0 = "3 second"; 1 = "4 seconds"; 2 = "5 seconds"; 3 = "6 seconds"
										;4 = "7 seconds"; 5 = "8 seconds"; 6 = "9 seconds"; 7 = "10 seconds"
	"UsbPowerSave"=dword:0				;0 = "0x00"; 16 = "0x10"; 80 = "0x50"; 240 = "0xF0"; 255 = "0xFF"
	"JumboFrame"=dword:0				;0 = "Disable"; 1 = "2KB"; 2 = "4KB"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\AX88179_178A3\Parms\TcpIp]
;	"EnableDHCP"=dword:0			;Disable DHCP function
;	"IpAddress"="xxx.xxx.xxx.aaa"		;Define your IP address (xxx.xxx.xxx.aaa)
;	"Subnetmask"="255.255.255.0"		;Define Submask IP address
;	"DefaultGateway"="xxx.xxx.xxx.bbb"	;Define Gateway IP address
;	"DNS"="xxx.xxx.xxx.ccc"			;Define DNS server IP address

   	"AutoCfg"=dword:1
   	"EnableDHCP"=dword:1			;Enable DHCP function
	"UseZeroBroadcast"=dword:0		;Use zero for broadcast address?

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\AX88179_178A4]
   	"DisplayName"="ASIX AX88179/178A USB 3.0/2.0 Gigabit Ethernet Driver"
   	"Group"="NDIS"
   	"ImagePath"="AX88179_178A.dll"
	
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\AX88179_178A4\Parms]
    "BusNumber"=dword:0
   	"BusType"=dword:0   	
;   "NetworkAddress"="02-12-34-56-78-9a" 	;Define an override MAC address 02-12-34-56-78-9a

;===========================================================================
; AX88179_178A Driver Parameters:
;===========================================================================
	"SpeedDuplex"=dword:0				;0 = "AutoNegotiation"; 1 = "10BaseT Half"; 2 = "10BaseT Full";
										;3 = "100BaseTx Half"; 4 = "100BaseTx Full";
										;6 = "1000BaseT Full"
	"FlowControl"=dword:3				;0 = "Disable"; 1 = "TxEnable"; 2 = "RxEnable"; 3 = "TxRxEnable"
	"WakeOnLinkChange"=dword:1 			;0 = "Disable"; 1 = "Enable"
	"WakeOnMagicPacket"=dword:1			;0 = "Disable"; 1 = "Enable"
	"WakeOnPattern"=dword:1 			;0 = "Disable"; 1 = "Enable"
	"MaskTimer"=dword:2					;0 = "0 second"; 1 = "4 seconds"; 2 = "8 seconds"; 3 = "12 seconds"
										;4 = "16 seconds"; 5 = "20 seconds"; 6 = "24 seconds"; 7 = "28 seconds"						
	"PriorityVLANTag"=dword:0			;0 = "Priority & VLAN Disable"; 1 = "Priority Enable"
										;2 = "VLAN Enable"; 3 = "Priority & VLAN Enable"
	"WolLinkSpeed"=dword:1				;0 = "Disable"; 1 = "Enable"
	"TCPChecksumOffloadIPv4"=dword:3	;0 = "Disable"; 1 = "TxEnable"; 2 = "RxEnable"; 3 = "TxRxEnable"
	"UDPChecksumOffloadIPv4"=dword:3	;0 = "Disable"; 1 = "TxEnable"; 2 = "RxEnable"; 3 = "TxRxEnable"
	"TCPChecksumOffloadIPv6"=dword:3	;0 = "Disable"; 1 = "TxEnable"; 2 = "RxEnable"; 3 = "TxRxEnable"
	"UDPChecksumOffloadIPv6"=dword:3	;0 = "Disable"; 1 = "TxEnable"; 2 = "RxEnable"; 3 = "TxRxEnable"
	"IPChecksumOffloadIPv4"=dword:3		;0 = "Disable"; 1 = "TxEnable"; 2 = "RxEnable"; 3 = "TxRxEnable"
	"LsoV1IPv4"=dword:1					;0 = "Disable"; 1 = "Enable"
	"VlanID"=dword:0					;0 ~ 4095
	"AutoDetach"=dword:0				;0 = "Disable"; 1 = "Enable"; 2 = "Use Eeprom Setting"
	"AutoDetachTimer"=dword:2			;0 = "3 second"; 1 = "4 seconds"; 2 = "5 seconds"; 3 = "6 seconds"
										;4 = "7 seconds"; 5 = "8 seconds"; 6 = "9 seconds"; 7 = "10 seconds"
	"UsbPowerSave"=dword:0				;0 = "0x00"; 16 = "0x10"; 80 = "0x50"; 240 = "0xF0"; 255 = "0xFF"
	"JumboFrame"=dword:0				;0 = "Disable"; 1 = "2KB"; 2 = "4KB"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\AX88179_178A4\Parms\TcpIp]
;	"EnableDHCP"=dword:0			;Disable DHCP function
;	"IpAddress"="xxx.xxx.xxx.aaa"		;Define your IP address (xxx.xxx.xxx.aaa)
;	"Subnetmask"="255.255.255.0"		;Define Submask IP address
;	"DefaultGateway"="xxx.xxx.xxx.bbb"	;Define Gateway IP address
;	"DNS"="xxx.xxx.xxx.ccc"			;Define DNS server IP address

   	"AutoCfg"=dword:1
   	"EnableDHCP"=dword:1			;Enable DHCP function
	"UseZeroBroadcast"=dword:0		;Use zero for broadcast address?
		
;ENDIF BSP_NIC_AX88179_178A
; @CESYSGEN ENDIF BSP_NIC_AX88179_178A

